|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Р.Фокичев | УТВЕРЖДАЮ  Руководитель центра по развитию спорта на сельских территориях ОМОО «Российского союза сельской молодежи»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Бабкин |

**РЕГЛАМЕНТ**

участников соревнований по разборке-сборке доильного аппарата (АДС 25А.00.000) на XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх   
16-20 марта 2023 года в г. Череповце Вологодской области

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование операции |
| **Порядок разборки** | |
| 1 | Снять коллектор с доильными стаканами с ручки ведра |
| 2 | Снять крышку с пульсатором с доильного ведра |
| 3 | Снять прокладку с крышки ведра |
| 4 | Снять пульсатор (без разборки) |
| 5 | Снять магистральный шланг |
| 6 | Снять молочный шланг и шланг переменного вакуума |
| 7 | Отсоединить доильные стаканы от коллектора |
| 8 | Разобрать коллектор |
| 9 | Разобрать доильные стаканы |
| **Порядок сборки** | |
| 1 | Собрать доильные стаканы |
| 2 | Собрать коллектор |
| 3 | Присоединить доильные стаканы к коллектору |
| 4 | Собрать крышку ведра |
| 5 | Закрепить пульсатор на крышке ведра |
| 6 | Присоединить резиновыми шлангами коллектор с доильными стаканами к собранной крышке доильного ведра |
| 7 | Поставить крышку доильного аппарата на ведро |
| 8 | Проверить работу доильного аппарата |
| 9 | Повесить доильные стаканы с коллектором на ручку ведра |

**Начисление штрафных баллов:**

- нарушена очерёдность выполнения разборки и сборки +10 баллов;

- работа без спецодежды +15 баллов;

- падение деталей на пол +5 баллов;

- прижимание деталей к себе +5 баллов;

- не проверена работа доильных стаканов + 15 баллов;

- поломка деталей при разборке и сборке (по усмотрению судьи) + 5 баллов;

- неправильно собран стакан +10 баллов;

- превышено контрольное время (будет объявлено на судейской) +30 баллов.

*Примечание: 1 балл = 1 сек.*

Участнику на ознакомление с доильным аппаратом дается 5 минут.